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1. OPĆI DIO
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Temeljem članka 51.  Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17) donosim slijedeće



RJEŠENJE



mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ. imenuje se za PROJEKTANTA  na izradi IZVEDBENOG PROJEKTA  za :



izgradnja nogostupa uz šetalište mate raosa (d62)



Obrazloženje

mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ. upisan je u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, čime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlašteni inženjer građevinarstva”.
Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz članka 51.  Zakona o  gradnji  (NN br.153/13, 20/17).
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	DIREKTOR

	mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing.građ.
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Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17), a sukladno Pravilniku o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99) izdaje se 




IZJAVA
o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa


PROJEKTANT:	Mr. Rade Gusić, dipl.ing. građ., upisan je u imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva pod rednim brojem 1927.

TVRTKA PROJEKTANTA:	PLATEA konzalting d.o.o. Split, Vrančićeva 4


GRAĐEVINA:                       IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62) 


RAZINA PROJEKTA:	Izvedbeni projekt


 
Ovaj projekt je usklađen sa sljedećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima:		 
· Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
· Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
· Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
· Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)
· Zakon o normizaciji (NN 80/13)
· Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96; 94/96; 114/03;  86/08; 75/09; 143/12; 71/14, 118/14)
· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
· Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13; 153/13)
· Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
· Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13, 14/14)
· Zakon o telekomunikacijama (NN 73/08; 90/11; 133/12; 80/13; 71/14)
· Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99; 151/03; 157/03; 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 157/13)
· Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03; 30/09; 55/13; 153/13)
· Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)
· Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13)
· Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07, 124/10; 56/13)
· Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08; 124/09; 49/11; 25/13)
· Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; 55/94;142/03)
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
· Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)
· Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
· Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)
· Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektro-energetskih postrojenja (NN 53/91)
· Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV (NN 53/91)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih postrojenja (NN 53/91)
· Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (NN 53/91)
· Pravilnik o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture, (NN 88/01)
· Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije, (NN 139/2009,)
· Tehnički propis za betonske konstrukcije, (NN 139/09; 14/10; 125/10; 136/12)
· Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
· Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN 23/14, 51/14)
· Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
· Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)
· Pravilnik o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)
· Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN108/04)
· Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)
· Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01)
· Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
· Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 , 14/11)
· Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 64/08, 67/09)
· Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07 , 56/11)
· Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00, 68/03)
· Opći tehnički uvjeti za radove na cestama, svezak I, II, III, IV i VI, prosinac 2001. god.
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Projektant :	
	------------------------------------------
	mr.sc. Rade Gusić, dipl.ing. građ. 






Temeljem članka 93, Zakona o zaštiti na radu (NN RH br.71/14 i 118/14), daje se





IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE NA RADU





kojom se potvrđuje da izvedbeni projekt: 



izgradnja nogostupa uz ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)




sadrži sva tehnička rješenja prema propisima zaštite na radu kojima projektirana građevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema članku 93. "Zakona o zaštiti na radu" (NN br. 71/14) i ''Ispravku Zakona o zaštiti na radu'' (NN br. 118/14).








[image: ]	Projektant :

	
	------------------------------------------
	mr. Rade Gusić, dipl.ing. građ



	


Temeljem članka 14., Zakona o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10), izdaje se





IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA




kojom se potvrđuje da Izvedbeni projekt: 




izgradnja nogostupa uz ŠETALIŠTE MATE RAOSA (D62)



sadrži sva tehnička rješenja prema propisima zaštite od požara kojima projektirana građevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema članku 14. "Zakona o zaštiti od požara " (NN br. 92/10)








[image: ]	Projektant : 



------------------------------------------
mr. Rade Gusić, dipl.ing. grđ

	























2. TEKSTUALNI DIO
























2.1. TEHNIČKI OPIS





T E H N I Č K I   O P I S

1. UVOD

Predmet ovog projekta je izgradnja jednostranog nogostupa uz državnu cestu D62 (ul. Šetalište Mate Raosa) u centru grada Vrgorca. 

Predmetni zahvat nalazi se na dijelu državne ceste dionica 002, Ravča (D512) - Mali Prolog (D513), od stacionaže km 6+250 do km 7+300 odnosno od križanja sa županijskom cestom ŽC6210 do mjesta Škulja. Ovim projektom je obrađena izgradnja nogostupa s južne strane državne ceste u dužini od ~1120.0m.

Položaj predmetnog zahvata je vidljiv na preglednim situacijama mjerila 1:2.500 koje su sastavni dio ovog projekta. Za potrebu izrade projekta napravljena je i geodetski situacijski nacrt postojećeg stanja izrađenim od strane tvrtke Girus d.o.o. Split u mjerilu 1:500, te se predmetno rješenje temelji na istoj.

Lokacija zahvata se nalazi na području za koju je važeći Prostorni plana uređenja grada Vrgorca. Planirani zahvat predstavlja dogradnju jednostranog pješačkog nogostupa duž dijela državne ceste, te time nije u suprotnosti s važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Realizacijom planiranog zahvata osigurati će se sigurnije odvijanje pješačkog prometa ovog dijela naselja, a sama prometnica će dobiti nužno potrebni urbani karakter. 

Namjeravani zahvat u prostoru se nalazi na području katastarske općine K.O. Vrgorac unutar parcela prometnice državne ceste 3686/3, 3686/9 i 3676. 

2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Državna cesta D62 je, povezujući Vrgorac s okolicom, najvažnija prometnica na cijelom području grada. Uz cestu je više stambenih objekata tako da se državnom cestom odvija ne samo tranzitni već i lokalni promet. Uz zapadni rub predmetnog dijela prometnice nalazi se središnji dio grada Vrgorca sa pratećim objektima i autobusnim kolodvorom, dok na istočnom dijelu započinje naselje Škulja. Obzirom na konfiguraciju terena i plansku dokumentaciju objekti su građeni neposredno iznad, odnosno ispod državne ceste.

Trasa državne ceste je na prvoj polovici predmetnog dijela u konstantnom zasjeku sa južne (pribrežne) strane i u nastavku u razini okolnog terena obrubljena postojećim stambenim i poslovnim objektima. Uz rub iste je mjestimično položen standardni betonski rigol s minimalnom bermom ili se nalaze postojeći betonski zidovi odnosno betonski platoi u sklopu pojedinih stambenih objekata koji imaju direktan pristup na istu. Sa južne strane postojeća prometnica je u razini okolnog terena i sa već izvedenim nogostupom. Obzirom na činjenicu da su sa južne strane postojeći objekti smješteni neposredno uz sami rub prometnice, denivelirani za visinu od cca 1.0 metra, prilazi pojedinim objektima su riješeni preko betonskih površina i betonskih rampi naslonjenih na rub prometnice. Ove površine su najčešće ujedno i parkirališna mjesta.

Na dijelu državne ceste D62 od križanja s ŽC6210 (Zagrebačka ul.) do kraja predmetne dionice širina asfaltnog kolnika je ujednačenog poprečnog profila i iznosi 6,0-6,10 metara. Poprečni nagib kolnika je jednostrešan, ali manjih vrijednosti što se osjeti u voznodinamičkom smislu, te za odvodnju.

U široj zoni zahvata, u tlocrtnom smislu, državna cesta se nalazi u naizmjenično položenim horizontalnim krivinama radijusa 200~300 metara sa međupravcima.  

U vertikalnom smislu prometnica se nalazi u konstantnom blažem padu od cca 1,50% u smjeru istoka na dužini od cca 350m, te u nastavku u konstantnom usponu sa nagibom od cca 5,3%, te kao takvi ne odstupaju mnogo od teoretskih veličina.

Odvodnja ovog dijela prometnice je rješena otvorenim tipom, odnosno primjenom rigola sa strane zasjeka(usjeka), te odvođenjem tako prikupljenih oborinskih voda na niže kote terena sa južne strane prometnice. Pored navedenog na predmetnoj dionici ima i postojeći propust na stacionaži ~km 0+350, te se oborinske vode prihvaćaju putem slivničke rešetke iz rigola u navedeni propust. Također u naposrednoj blizini su postavljena još dva slivnika koja oborinske vode iz rigola dovode do navedenog propusta.  

Prema podacima iz publikacije Brojenje prometa na cestama Republike Hrvatske  predmetna dionica ceste se nalazi kod brojačkog mjesta 6013 Vrgorac zapad na kojem je za 2016 godinu PLDP iznosio 1895, a PGDP 2873 vozila na dan.

Postojećom regulacijom prometa je dozvoljeno pretjecanje na početnom dijelu planiranog zahvata iako nedostaje adekvatna vertikalna signalizacija, a razdijelna linija je više isprekidana u smislu omogućavanja prometovanja vozila do pojedinih objekata oko predmetne prometnice. Brzina kretanja vozila je ograničena na vrijednost od 50(60) km/sat. 

Uz rub kolnika, sa lijeve strane prometnice izvan zahvata je izvedena i javna rasvjeta.

Od preostalih komunalnih instalacija u trupu prometnice se nalazi postojeći vodoopskrbni cjevovod i dtk kanalizacija. Točan položaj u tlocrtnom smislu za pojedini vod je poznat, te su isti prikazani u sklopu grafičkog dijela projekta, dok je položaj u visinskom pogledu(dubina) nepoznat.

3. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

Osnovni cilj zahvata je izgradnja(dogradnja) pješačkog nogostupa kako bi se u raspoloživom koridoru poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, a naročito pješaka. Obzirom na dužinu zahvata isti se previđa izvoditi u ukupno 3 FAZE, te je troškovniči tako i definiran. Ukoliko se pokaže ekonomski prihvatljivim moguće je izvođenje više faza istovremeno.  Iste su definirane u sklopu grafičkog dijela projekta, a kao 1 faza definirana je dionica pored postojećih stambenih objekata po sredini trase što je logičan  i opravdan izbor. 

Nogostup se planira izvoditi jednostrano sa južne strane državne prometnice. Planirana širina nogostupa u pravilu iznosi 1,60m, a isti je od kolnika odvojen betonskim rigolom i rubnjakom ( mjestimično polegnutim) dimenzija 15/25 cm. Tlocrtna geometrija državne ceste za predmetni rang je dosta uredna, te nije potrebno predviđati korekcije iste prije izvođenja samog nogostupa. Postojeće stanje kolnika prometnice je, međutim, nešto lošijeg stanja iz razloga eksploatacije i nedovoljnog održavanja, te je u skoroj budućnosti potrebno predvidjeti zahvate rekonstrukcije i dogradnje(preasfaltiranja) samog kolnika na pojedinim mikrolokacijama. 

Pri određivanju visine rubnjaka vodilo se računa o postojećoj izgrađenosti i prilazu stambenim objektima na način da je na tim mjestima predviđeno postavljanje polegnutog rubnjaka i po potrebi betonske kanalete, dok je na preostalom dijelu nogostup odvojen betonskim rubnjakom 15/25cm izdignutim za 15.0cm od nivelete ruba postojeće prometnice. 

Odvodnja
Odvodnja oborinskih voda omogućena je uzdužnim i poprečnim nagibom kolnika. Na području zahvata, kako je već spomenuto, postoji cijevni propust uz izgrađen manji kanalizacijski sustav oborinske odvodnje, te je dio trase sa odvodnjom otvorenog tipa, tj. oborinska voda se dijelom ispušta direktno u okolni teren, a dijelom odvodi putem rigola. Planiranim zahvatom se ne mjenja postojeći režim oborinske odvodnje. Prema dosadašnjem rješenju za propuštanje oborinskih voda sa jedne na drugu stranu trupa ceste kao i za evakuaciju vode s kolnika korišteni su cijevni propusti od kojih se jedan nalazi na dijelu planiranog zahvata km 0+350.0. U sklopu ovog projekta predviđeno je postavljanje tipskih slivnika na pojedinim zaravnatim dionicama trase kojim se prikuplja određena količina vode samog nogostupa i dijela kolnika, te ista odvodi putem cijevi do postojećeg propusta ili rjeđe na niže kote terena.

Rubni uvjeti i zidovi
Sa vanjske strane planirani nogostup je u pravilu učvršćen (omeđen) malim betonskim rubnjakom dimenzija 8/20cm, te bankinom od zrnatog kamenog materijala širine ~50cm. Mjestimično, na mjestu uklanjanja postojećih ogradnih zidova ili veće vinsinske razlike u odnosu na okolni teren vanjski rub nogostupa završava izradom novih betonskim pasica. Obzirom na zatečeno stanje na krunu zida moguće je i postavljanje ili izmještanje ograde. Točne lokacije kao i tip same ograde se detaljnije objašnjavaju u projektu, a vezane su za fazu 2. Na mjestima postojećih ulaza i prilaza kao rješenje primjenjena je izrada betonske podloge-pasice iza malog rubnjaka u širini 20~40cm debljine 10-15cm. 

Nogostupi

Obzirom da trasa ceste većim dijelom prolazi naseljenim područjem sa intenzivnijim kretanjem pješaka na tom dijelu je predviđena izrada pješačkog nogostupa. Isti također povezuje i autobusni kolodvor čime se stvara sigurnost za pješake, a prometnica dobija i nužni urbani karakter. U sklopu projekta obrađena je lokacija na kojoj je potrebno izvesti pješački nogostup odvojen od kolnika betinskim rubnikom 15/25cm s nadvišenjem od 10-15.0cm iznad površine kolnika. Širina pješačkog nogostupa je 1,60m, a sa vanjske strane je omeđen malim betonskim rubnikom 8/20cm ili betonskom pasicom tj. postojećim ogradnim zidićem. Kod mjesta na kojima je predviđen pješački prijelaz u sklopu nogostupa je predviđena izvedba tipskih kosih pješačkih rampi čepaste strukture širine 0.8 m, dužine 2.8 m i nagiba do 10 %, od betonskih elemenata dimenzija prema projektu(taktilne ploče 20×20×6 tamno sive), te izrada podloge od betona klase C16/20. 
 Na pješačkom nogostupu konstrukcija je slijedećeg sastava:

	Sloj
	Materijal
	Debljina (cm)

	Habajući završni sloj
	Betonska galanterija
	6,0

	Sloj pijeska 
	Drobljenac 2/4 mm
	3,0

	Betonska podloga
	Beton klase C16/20
	10,0

	Mehanički stabilizirani nosivi sloj
	Drobljenac 0/32 mm
	15,0

	Posteljica ili nasip od jalovine
	Miješani kameni materijal
	-

	
	Ukupno:
	34,0



	
	
	Habajući sloj, d= 6,0cm, betonska galanterija

	
	
	Veznii sloj, d= 3,0cm, drobljenac frakcije 2-4mm

	
	
	Betonska podloga, d= 10,0cm, beton klase C16/20

	
	
	Nosivi sloj - MSNS, drobljena kamena sitnež, 
 Ms≥60 MN/m2, d = 15,0 cm

	
	
	Nasipni sloj - MSS, drobljena miješana kamena sitnež(jalovina), 
  Ms≥40 MN/m2,  d = 15,0-20,0 cm

	
	
	Posteljica, zemljani, miješani ili kameni materijal ,  CBR  8,0%.




















Betonska galanterija se preporuča kao već izvedena na suprotnoj strani prometnice proizvođača Beton Lučko, odnosno drugi proizvođač tipa Semmelrock uz naglasak na crvenu boju samog opločnika, te obaveznu suradnju sa proizvođačem u svrhu definiranja načina, kvalitete i kontrole polaganja odabranog opločnika. Nakon polaganja opločnika potrebno je izvršiti i zapunjavanje fuga kvarcnim pijeskom u kombinaciji sa dodatkom manje količine cementa, a što je sadržano u jedinstvenoj stavci troškovnika.

Komunalna infrastruktura

Prema izrađenoj geodetsko-topografskoj podlozi poznato je da se na području unutar granice planiranog zahvata nalaze i postojeće komunalne instalacije. Dubina postojećih vodovanije poznata, ali se pretpostavlja da je uobičajena, a planiranim zahvatom se ne predviđaju nikakvi radovi nad  istim, osim prilagodbe visine postojećih okana(uz zamjenu poklopaca) na projektiranu kotu nogostupa. Međutim kako se na neposrednoj udaljenosti oko planiranog zahvata nalaze i vodovi javne rasvjete to je u trupu nogostupa predviđeno polaganje 3×PE cijevi za potrebe izgradnje javne rasvjete kao i buduće potrebe.  Prije izvođenja radova potrebno je locirati i označiti sve postojeće vodove kako bi se mogla osigurati njihova potpuna zaštita. Osim označenih(lociranih) komunalnih vodova tamo gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija izvođač je obvezan u prisustvu korisnika instalacija i nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela. Izvođenje ovih radova mora biti usklađeno s dinamikom i organizacijom izvođenja planiranih radova.

Prometna regulacija

Ovaj projekt obuhvaća rješenje i usklađenje prometne signalizacije (vertikalna i horizontalna) i opreme ceste (zaštitna ograda) odnosno cjelovitu regulaciju prometa u području zahvata. Ista se prvenstveno odnosi na izmještanju postojećih znakova i postavljanju nivih na njihovo mjesto u skladu sa pravilničkom regulativom. 

- okomiti i vodoravni prometni znakovi
Prometni znakovi se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05), Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (knjiga 6.) i hrvatskim normama HRN 1114-1119 i HRN EN 12899-1,2. Prometni znakovi su raspoređeni na osnovi razmatranja čimbenika koji utječu na uvjete odvijanja prometa (brzina, horizontalna i vertikalna preglednost ceste i čvorišta). Znakove postaviti na pocinčane željezne stupove od šavnih cijevi promjera 63.5 mm. Temelj stupova izvesti od betona kakvoće C25/30 (MB 30) u obliku zarubljene piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm i visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice zbog smanjenja refleksije i to tako da najistaknutija točka znaka bude udaljena minimalno 50 cm (iznimno gdje to nije moguće ostvariti 30cm) od ruba kolnika. Visina donjeg ruba znaka mora biti minimalno 1.4 m od površine kolnika, a na lokacijama sa značajnijim pješačkim prometom 2.2 m od površine kolnika. Trokutasti znakovi predviđeni projektom su sa stranicama od 90 cm, osmerokutni znakovi su promjera upisane kružnice 90 cm, okrugli znakovi promjera 60-90 cm.
 
Oznake na kolniku su projektirane tako da zajedno s prometnim znakovima pružaju potrebnu sigurnost odvijanja prometa. Prvenstvena namjena oznaka na kolniku je označavanje namjene prometnih površina. Oznake na kolniku izvesti prema situacijskim nacrtima ovog projekta, a samu izvedbu izvršiti reflektirajućom i trajnom bijelom bojom minimalne retrorefleksije klase II pridržavajući se u svemu Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05 i 155/05), normi HRN U.S4.220-230, HRN Z.S2.240, HRN EN 1436, HRN EN 1463, kao i Općih tehničkih uvjeta (knjiga 6.). Primijenjena širina pune i isprekidane uzdužne razdjelne ili rubne crte i crte vodilje je 15 cm. Razmak punog i praznog dijela kratke isprekidane crte je 3/3 m. Uzdužna isprekidana kratka razdjelna crta, isprekidana rubna crta i crta vodilja su sa razmakom punog i praznog dijela od 1/1 m. Plohe za usmjeravanje prometa izrađene su ispunom bijele boje kako je naznačeno u situacijskom nacrtu. Strelice za usmjeravanje prometa na svim privozima su duljine 5.0 m. 

- oprema ceste

Od prometne opreme predviđeno je postavljanje relektirajućih oznaka – katadioptera (K03), te tipske pješačke mostovne ograde na kraju zahvata.

Elementi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Prilikom izvođenja radova naročito poštivati načela zaštite okoliša sprječavanjem oštećivanja postojećeg kvalitetnog zelenila u području građenja, te poduzeti sve zaštitne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje okolnog terena. Projektom organizacije gradilišta mora se definirati mjesto, način odlaganja otpada i viška građevinskog materijala, mjesta za manipulaciju radnih strojeva i opreme, te mjere sprečavanja onečišćenja tla gorivom i mazivima te se pridržavati svih uvjeta i načina sprečavanja nepovoljnog uticaja na okoliš, a sve sukladno sa "Zakonom o zaštiti prirode " (NN br. 80/13), „Zakonom o zaštiti okoliša“ (NN br. 80/13; 153/13), "Pravilnikom o gospodarenju otpadom" (NN br. 23/14, 51/14) te "Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom" (NN br. 38/08). 

Iskopani humusni sloj će se deponirati na mjesto koje odredi investitor i izvođać, te će se nakon završetka građevinskih radova koristiti za sanaciju i zatravljenje zelenih površina. Po završetku radova devastirane manipulativne površine u funkciji gradilišta vratiti u prvobitno stanje.	    

4. IZVEDBA RADOVA

Radove predviđene ovim projektom treba izvesti u skladu  sa "Tehničkim uvjetima za radove izvanrednog održavanja državnih cesta", „Općim tehničkim uvjetima za radova na cestama“ i "Razrada tehničkih svojstava i  zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika" te prema ostalim važećim propisima i pravilnicima.

Podaci za iskolčenje su u apsolutnim koordinatama (računarski ispisi). Dati su ispisi horizontalne geometrije trase, te detaljne točke iskolčenja u osi, rubovima kolnika i nogostupa s korakom 5,0 m. Podaci nivelacije kolnika, osim numerički u detaljnim točkama iskolčenja, prikazani su i slojnim planom projektiranog kolnika sa slojnicama s ekvidistancom 5,0 cm.

Sve promjene do kojih eventualno dođe kod izvođenja radova treba odobriti nadzorni inženjer i projektant. Količine radova koje proisteknu iz tako odobrenih radova obračunati će se prema građevinskoj knjizi, a prema cijenama iz ugovornog troškovnika ili prema analizi cijena dostavljenoj od strane izvoditelja i korigiranoj od strane nadzornog inženjera.

Troškove vezane za organizaciju gradilišta, regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije za vrijeme trajanja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu. 

Prilikom izvođenja radova naročito poštivati načela zaštite okoliša, te protupožarne zaštite propisana odgovarajućim zakonima te se pridržavati načina sprečavanja nepovoljnog uticaja na okoliš. 
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2.2. GEOMETRIJSKI ELEMENTI ISKOLČENJA 

Izgradnja nogostupa uz Šetalište Mate Raosa
(D62) od km 6+250 - km 7+300
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HORIZONTALNI ELEMENTI 


********Element 1    Straight********

Begin on Straight Chainage         0+000.0000
Begin on Straight X               570944.6490
Begin on Straight Y              4785285.8316
Straight End Chainage              0+004.3395
Straight End X                    570948.3040
Straight End Y                   4785288.1709
Length                                 4.3395

********Element 2    Arc********

Arc Start Chainage                 0+004.340
Arc Start X                       570948.304
Arc Start Y                      4785288.171
Arc End Chainage                   0+020.883
Arc End X                         570963.662
Arc End Y                        4785293.996
Arc Length                            16.543
Radius                                40.000

********Element 3    Straight********

Straight Start Chainage            0+020.8829
Straight Start X                  570963.6620
Straight Start Y                 4785293.9963
Straight End Chainage              0+045.8361
Straight End X                    570988.3131
Straight End Y                   4785297.8670
Length                                24.9532

********Element 4    Arc********

Arc Start Chainage                 0+045.836
Arc Start X                       570988.313
Arc Start Y                      4785297.867
Arc End Chainage                   0+085.553
Arc End X                         571027.842
Arc End Y                        4785301.416
Arc Length                            39.717
Radius                               300.000

********Element 5    Straight********

Straight Start Chainage            0+085.5531
Straight Start X                  571027.8421
Straight Start Y                 4785301.4164
Straight End Chainage              0+103.9807
Straight End X                    571046.2647
Straight End Y                   4785301.8468
Length                                18.4276

********Element 6    Arc********

Arc Start Chainage                 0+103.981
Arc Start X                       571046.265
Arc Start Y                      4785301.847
Arc End Chainage                   0+119.612
Arc End X                         571061.876
Arc End Y                        4785302.619
Arc Length                            15.632
Radius                               300.000

********Element 7    Straight********

Straight Start Chainage            0+119.6125
Straight Start X                  571061.8756
Straight Start Y                 4785302.6188
Straight End Chainage              0+147.5946
Straight End X                    571089.7781
Straight End Y                   4785304.7285
Length                                27.9821

********Element 8    Arc********

Arc Start Chainage                 0+147.595
Arc Start X                       571089.778
Arc Start Y                      4785304.728
Arc End Chainage                   0+305.304
Arc End X                         571242.758
Arc End Y                        4785275.015
Arc Length                           157.710
Radius                               295.000

********Element 9    Straight********

Straight Start Chainage            0+305.3044
Straight Start X                  571242.7576
Straight Start Y                 4785275.0154
Straight End Chainage              0+342.9054
Straight End X                    571276.4644
Straight End Y                   4785258.3513
Length                                37.6010

********Transition********

Transition Start Chainage          0+342.9054
Transition Start X                571276.4644
Transition Start Y               4785258.3513
Transition End Chainage            0+402.9054
Transition End X                  571330.7177
Transition End Y                 4785232.7460
Transition Length                     60.0000
Transition A Value                   181.6590

********Element 10   Arc********

Arc Start Chainage                 0+402.905
Arc Start X                       571330.718
Arc Start Y                      4785232.746
Arc End Chainage                   0+461.835
Arc End X                         571386.027
Arc End Y                        4785212.492
Arc Length                            58.929
Radius                               550.000

********Transition********

Transition Start Chainage          0+461.8345
Transition Start X                571386.0268
Transition Start Y               4785212.4921
Transition End Chainage            0+541.8345
Transition End X                  571463.5419
Transition End Y                 4785192.7843
Transition Length                     80.0000
Transition A Value                   209.7618

********Element 11   Straight********

Straight Start Chainage            0+541.8345
Straight Start X                  571463.5419
Straight Start Y                 4785192.7843
Straight End Chainage              0+617.9002
Straight End X                    571537.6949
Straight End Y                   4785175.8337
Length                                76.0657

********Element 12   Arc********

Arc Start Chainage                 0+617.900
Arc Start X                       571537.695
Arc Start Y                      4785175.834
Arc End Chainage                   0+644.034
Arc End X                         571563.057
Arc End Y                        4785169.536
Arc Length                            26.133
Radius                               700.000

********Element 13   Straight********

Straight Start Chainage            0+644.0337
Straight Start X                  571563.0567
Straight Start Y                 4785169.5359
Straight End Chainage              0+703.0899
Straight End X                    571620.0965
Straight End Y                   4785154.2361
Length                                59.0562

********Element 14   Arc********

Arc Start Chainage                 0+703.090
Arc Start X                       571620.097
Arc Start Y                      4785154.236
Arc End Chainage                   0+763.915
Arc End X                         571677.743
Arc End Y                        4785134.948
Arc Length                            60.825
Radius                               500.000

********Element 15   Straight********

Straight Start Chainage            0+763.9149
Straight Start X                  571677.7428
Straight Start Y                 4785134.9478
Straight End Chainage              0+801.1001
Straight End X                    571712.2239
Straight End Y                   4785121.0270
Length                                37.1851

********Transition********

Transition Start Chainage          0+801.1001
Transition Start X                571712.2239
Transition Start Y               4785121.0270
Transition End Chainage            0+831.1001
Transition End X                  571740.2348
Transition End Y                 4785110.2959
Transition Length                     30.0000
Transition A Value                    91.6515

********Element 16   Arc********

Arc Start Chainage                 0+831.100
Arc Start X                       571740.235
Arc Start Y                      4785110.296
Arc End Chainage                   0+892.776
Arc End X                         571800.303
Arc End Y                        4785096.863
Arc Length                            61.676
Radius                               280.000

********Transition********

Transition Start Chainage          0+892.7761
Transition Start X                571800.3026
Transition Start Y               4785096.8633
Transition End Chainage            0+922.7761
Transition End X                  571830.2164
Transition End Y                 4785094.6410
Transition Length                     30.0000
Transition A Value                    91.6515

********Element 17   Straight********

Straight Start Chainage            0+922.7761
Straight Start X                  571830.2164
Straight Start Y                 4785094.6410
Straight End Chainage              0+923.7065
Straight End X                    571831.1453
Straight End Y                   4785094.5886
Length                                  .9304

********Transition********

Transition Start Chainage          0+923.7065
Transition Start X                571831.1453
Transition Start Y               4785094.5886
Transition End Chainage            0+953.7065
Transition End X                  571861.0387
Transition End Y                 4785092.1530
Transition Length                     30.0000
Transition A Value                    77.4597

********Element 18   Arc********

Arc Start Chainage                 0+953.707
Arc Start X                       571861.039
Arc Start Y                      4785092.153
Arc End Chainage                   1+018.238
Arc End X                         571922.560
Arc End Y                        4785073.618
Arc Length                            64.532
Radius                               200.000

********Element 19   Straight********

Straight Start Chainage            1+018.2383
Straight Start X                  571922.5595
Straight Start Y                 4785073.6183
Straight End Chainage              1+025.8951
Straight End X                    571929.4408
Straight End Y                   4785070.2606
Length                                 7.6568

********Element 20   Arc********

Arc Start Chainage                 1+025.895
Arc Start X                       571929.441
Arc Start Y                      4785070.261
Arc End Chainage                   1+038.816
Arc End X                         571940.284
Arc End Y                        4785063.289
Arc Length                            12.921
Radius                                55.000

********Transition********

Transition Start Chainage          1+038.8158
Transition Start X                571940.2839
Transition Start Y               4785063.2888
Transition End Chainage            1+093.8158
Transition End X                  571968.6314
Transition End Y                 4785016.8686
Transition Length                     55.0000
Transition A Value                    55.0000

********Element 21   Straight********

Straight Start Chainage            1+093.8158
Straight Start X                  571968.6314
Straight Start Y                 4785016.8686
Finish on Straight Chainage        1+126.1435
Finish on Straight X              571980.6800
Finish on Straight Y             4784986.8700
Length                                32.3277

VERTIKALNI ELEMENTI


********Element 1 Grade********

Begin on Gradient Chainage         0+000.000
Begin on Gradient Level              223.438
Gradient End Chainage              0+033.488
Gradient End Level                   223.718
Gradient                                .835
Gradient Length                       33.488

********Element 2 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+042.881
IP Level                             223.796
Curve Start Chainage               0+033.488
Curve Start Level                    223.718
Curve End Chainage                 0+052.275
Curve End Level                      223.698
High/Low Chainage                  0+041.836
High/Low Level                       223.752
Curve Start Gradient                    .835
Curve End Gradient                    -1.044
Curve Length                          18.787
Vertical Radius                    -1000.000
Curve Type                               Hog

********Element 3 Grade********

Gradient Start Chainage            0+052.275
Grade Start Level                    223.698
Gradient End Chainage              0+111.267
Gradient End Level                   223.082
Gradient                              -1.044
Gradient Length                       58.992

********Element 4 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+116.099
IP Level                             223.032
Curve Start Chainage               0+111.267
Curve Start Level                    223.082
Curve End Chainage                 0+120.931
Curve End Level                      222.973
Curve Start Gradient                  -1.044
Curve End Gradient                    -1.218
Curve Length                           9.664
Vertical Radius                    -5550.000
Curve Type                               Hog

********Element 5 Grade********

Gradient Start Chainage            0+120.931
Grade Start Level                    222.973
Gradient End Chainage              0+164.050
Gradient End Level                   222.448
Gradient                              -1.218
Gradient Length                       43.119

********Element 6 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+173.224
IP Level                             222.336
Curve Start Chainage               0+164.050
Curve Start Level                    222.448
Curve End Chainage                 0+182.399
Curve End Level                      222.179
Curve Start Gradient                  -1.218
Curve End Gradient                    -1.714
Curve Length                          18.349
Vertical Radius                    -3700.000
Curve Type                               Hog

********Element 7 Grade********

Gradient Start Chainage            0+182.399
Grade Start Level                    222.179
Gradient End Chainage              0+192.564
Gradient End Level                   222.004
Gradient                              -1.714
Gradient Length                       10.166

********Element 8 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+207.951
IP Level                             221.741
Curve Start Chainage               0+192.564
Curve Start Level                    222.004
Curve End Chainage                 0+223.337
Curve End Level                      221.621
Curve Start Gradient                  -1.714
Curve End Gradient                     -.781
Curve Length                          30.772
Vertical Radius                     3300.000
Curve Type                               Sag

********Element 9 Grade********

Gradient Start Chainage            0+223.337
Grade Start Level                    221.621
Gradient End Chainage              0+317.554
Gradient End Level                   220.884
Gradient                               -.781
Gradient Length                       94.217

********Element 10 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+340.117
IP Level                             220.708
Curve Start Chainage               0+317.554
Curve Start Level                    220.884
Curve End Chainage                 0+362.680
Curve End Level                      220.827
High/Low Chainage                  0+344.512
High/Low Level                       220.779
Curve Start Gradient                   -.781
Curve End Gradient                      .527
Curve Length                          45.127
Vertical Radius                     3450.000
Curve Type                               Sag

********Element 11 Grade********

Gradient Start Chainage            0+362.680
Grade Start Level                    220.827
Gradient End Chainage              0+388.752
Gradient End Level                   220.964
Gradient                                .527
Gradient Length                       26.071

********Element 12 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+493.134
IP Level                             221.514
Curve Start Chainage               0+388.752
Curve Start Level                    220.964
Curve End Chainage                 0+597.517
Curve End Level                      227.073
Curve Start Gradient                    .527
Curve End Gradient                     5.326
Curve Length                         208.765
Vertical Radius                     4350.000
Curve Type                               Sag

********Element 13 Grade********

Gradient Start Chainage            0+597.517
Grade Start Level                    227.073
Gradient End Chainage              0+698.014
Gradient End Level                   232.425
Gradient                               5.326
Gradient Length                      100.497

********Element 14 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+707.974
IP Level                             232.956
Curve Start Chainage               0+698.014
Curve Start Level                    232.425
Curve End Chainage                 0+717.935
Curve End Level                      233.490
Curve Start Gradient                   5.326
Curve End Gradient                     5.368
Curve Length                          19.921
Vertical Radius                    47749.999
Curve Type                               Sag

********Element 15 Grade********

Gradient Start Chainage            0+717.935
Grade Start Level                    233.490
Gradient End Chainage              0+766.383
Gradient End Level                   236.091
Gradient                               5.368
Gradient Length                       48.448

********Element 16 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+777.335
IP Level                             236.679
Curve Start Chainage               0+766.383
Curve Start Level                    236.091
Curve End Chainage                 0+788.288
Curve End Level                      237.286
Curve Start Gradient                   5.368
Curve End Gradient                     5.548
Curve Length                          21.905
Vertical Radius                    12130.000
Curve Type                               Sag

********Element 17 Grade********

Gradient Start Chainage            0+788.288
Grade Start Level                    237.286
Gradient End Chainage              0+810.757
Gradient End Level                   238.533
Gradient                               5.548
Gradient Length                       22.469

********Element 18 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+827.062
IP Level                             239.438
Curve Start Chainage               0+810.757
Curve Start Level                    238.533
Curve End Chainage                 0+843.367
Curve End Level                      240.320
Curve Start Gradient                   5.548
Curve End Gradient                     5.411
Curve Length                          32.610
Vertical Radius                   -23850.000
Curve Type                               Hog

********Element 19 Grade********

Gradient Start Chainage            0+843.367
Grade Start Level                    240.320
Gradient End Chainage              0+881.001
Gradient End Level                   242.356
Gradient                               5.411
Gradient Length                       37.634

********Element 20 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+896.448
IP Level                             243.192
Curve Start Chainage               0+881.001
Curve Start Level                    242.356
Curve End Chainage                 0+911.895
Curve End Level                      243.756
Curve Start Gradient                   5.411
Curve End Gradient                     3.651
Curve Length                          30.894
Vertical Radius                    -1755.000
Curve Type                               Hog

********Element 21 Grade********

Gradient Start Chainage            0+911.895
Grade Start Level                    243.756
Gradient End Chainage              0+925.218
Gradient End Level                   244.243
Gradient                               3.651
Gradient Length                       13.323

********Element 22 Vertical Curve********

IP Chainage                        0+946.135
IP Level                             245.006
Curve Start Chainage               0+925.218
Curve Start Level                    244.243
Curve End Chainage                 0+967.052
Curve End Level                      245.107
Curve Start Gradient                   3.651
Curve End Gradient                      .482
Curve Length                          41.834
Vertical Radius                    -1320.000
Curve Type                               Hog

********Element 23 Grade********

Gradient Start Chainage            0+967.052
Grade Start Level                    245.107
Gradient End Chainage              1+000.077
Gradient End Level                   245.266
Gradient                                .482
Gradient Length                       33.025

********Element 24 Vertical Curve********

IP Chainage                        1+024.622
IP Level                             245.385
Curve Start Chainage               1+000.077
Curve Start Level                    245.266
Curve End Chainage                 1+049.167
Curve End Level                      245.590
Curve Start Gradient                    .482
Curve End Gradient                      .836
Curve Length                          49.090
Vertical Radius                    13860.052
Curve Type                               Sag

********Element 25 Grade********

Gradient Start Chainage            1+049.167
Grade Start Level                    245.590
Gradient End Chainage              1+077.452
Gradient End Level                   245.826
Gradient                                .836
Gradient Length                       28.285

********Element 26 Vertical Curve********

IP Chainage                        1+099.776
IP Level                             246.013
Curve Start Chainage               1+077.452
Curve Start Level                    245.826
Curve End Chainage                 1+122.099
Curve End Level                      245.502
High/Low Chainage                  1+089.406
High/Low Level                       245.876
Curve Start Gradient                    .836
Curve End Gradient                    -2.286
Curve Length                          44.646
Vertical Radius                    -1430.001
Curve Type                               Hog

********Element 27 Grade********

Gradient Start Chainage            1+122.099
Grade Start Level                    245.502
End on Gradient Chainage           1+126.144
Gradient End Level                   245.410
Gradient                              -2.286
Gradient Length                        4.045



























		KOORDINATE OSI NA RAZMAKU OD 5m   






KOORDINATE OSI KOLNIKA  
NA MJESTU POPREČNIH PROFILA

PR1	570948.863	4785288.522	223.480
PR2	570953.271	4785290.875	223.522
PR3	570962.791	4785293.850	223.605
PR4	570972.669	4785295.411	223.689
PR5	570982.548	4785296.962	223.751
PR6	570992.431	4785298.484	223.719
PR7	571002.352	4785299.733	223.617
PR8	571012.310	4785300.650	223.513
PR9	571022.292	4785301.235	223.409
PR10	571032.288	4785301.520	223.304
PR11	571042.285	4785301.754	223.200
PR12	571052.281	4785302.048	223.095
PR13	571062.262	4785302.648	222.984
PR14	571072.234	4785303.402	222.862
PR15	571082.205	4785304.156	222.741
PR16	571092.177	4785304.900	222.619
PR17	571102.164	4785305.403	222.497
PR18	571112.162	4785305.568	222.370
PR19	571122.160	4785305.394	222.219
PR20	571132.147	4785304.881	222.048
PR21	571142.110	4785304.029	221.885
PR22	571152.039	4785302.841	221.752
PR23	571161.921	4785301.317	221.648
PR24	571171.747	4785299.458	221.569
PR25	571181.503	4785297.268	221.490
PR26	571191.180	4785294.748	221.412
PR27	571200.766	4785291.902	221.334
PR28	571210.250	4785288.733	221.256
PR29	571219.621	4785285.244	221.178
PR30	571228.869	4785281.439	221.100
PR31	571237.982	4785277.323	221.022
PR32	571246.967	4785272.934	220.943
PR33	571255.931	4785268.503	220.866
PR34	571264.896	4785264.071	220.810
PR35	571273.860	4785259.639	220.782
PR36	571282.825	4785255.209	220.783
PR37	571291.800	4785250.798	220.814
PR38	571300.797	4785246.434	220.865
PR39	571309.830	4785242.143	220.918
PR40	571318.910	4785237.955	220.971
PR41	571328.050	4785233.897	221.038
PR42	571337.257	4785229.995	221.128
PR43	571346.534	4785226.262	221.241
PR44	571355.877	4785222.698	221.377
PR45	571365.284	4785219.304	221.536
PR46	571374.750	4785216.082	221.718
PR47	571384.274	4785213.033	221.923
PR48	571393.851	4785210.155	222.151
PR49	571403.473	4785207.434	222.402
PR50	571413.133	4785204.848	222.676
PR51	571422.823	4785202.377	222.972
PR52	571432.535	4785199.997	223.292
PR53	571442.265	4785197.688	223.635
PR54	571452.006	4785195.428	224.001
PR55	571461.753	4785193.193	224.390
PR56	571471.502	4785190.965	224.802
PR57	571481.251	4785188.736	225.237
PR58	571490.999	4785186.508	225.695
PR59	571500.748	4785184.279	226.175
PR60	571510.496	4785182.051	226.679
PR61	571520.245	4785179.823	227.205
PR62	571529.993	4785177.594	227.738
PR63	571539.741	4785175.363	228.270
PR64	571549.467	4785173.036	228.803
PR65	571559.158	4785170.570	229.336
PR66	571568.819	4785167.990	229.868
PR67	571578.478	4785165.400	230.401
PR68	571588.136	4785162.809	230.933
PR69	571597.795	4785160.218	231.466
PR70	571607.454	4785157.627	231.999
PR71	571617.112	4785155.037	232.531
PR72	571626.758	4785152.400	233.065
PR73	571636.352	4785149.580	233.601
PR74	571645.888	4785146.569	234.138
PR75	571655.361	4785143.367	234.675
PR76	571664.769	4785139.977	235.212
PR77	571674.107	4785136.399	235.748
PR78	571683.385	4785132.670	236.286
PR79	571692.658	4785128.926	236.829
PR80	571701.931	4785125.183	237.381
PR81	571711.204	4785121.439	237.936
PR82	571720.482	4785117.708	238.491
PR83	571729.799	4785114.076	239.044
PR84	571739.195	4785110.655	239.593
PR85	571748.699	4785107.545	240.137
PR86	571758.307	4785104.777	240.679
PR87	571768.009	4785102.354	241.220
PR88	571777.790	4785100.278	241.761
PR89	571787.640	4785098.553	242.302
PR90	571797.545	4785097.181	242.820
PR91	571807.492	4785096.156	243.282
PR92	571817.463	4785095.401	243.686
PR93	571827.445	4785094.798	244.052
PR94	571837.428	4785094.228	244.409
PR95	571847.405	4785093.552	244.700
PR96	571857.360	4785092.606	244.915
PR97	571867.264	4785091.231	245.054
PR98	571877.087	4785089.365	245.121
PR99	571886.805	4785087.009	245.170
PR100	571896.393	4785084.172	245.218
PR101	571905.827	4785080.858	245.266
PR102	571915.083	4785077.077	245.318
PR103	571924.143	4785072.846	245.377
PR104	571933.059	4785068.325	245.443
PR105	571941.190	4785062.526	245.516
PR106	571948.195	4785055.405	245.597
PR107	571954.101	4785047.344	245.680
PR108	571959.073	4785038.672	245.764
PR109	571963.348	4785029.634	245.845
PR110	571967.206	4785020.408	245.876
PR111	571970.936	4785011.130	245.837
PR112	571974.663	4785001.850	245.728
PR113	571978.390	4784992.571	245.549
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KOORDINATE RUBA KOLNIKA NA RAZMAKU OD 5m


	Izgradnja nogostupa uz Šetalište Mate Raosa
	(D62) od km 6+250 - km 7+300


KOORDINATE OSI I RUBOVA KOLNIKA NA RAZMAKU OD 5m

0+005	570948.863	4785288.522	223.480	0.000
0+005	570948.889	4785288.480	223.480	0.050
0+005	570949.231	4785287.927	223.580	0.700
0+005	570949.992	4785286.693	223.609	2.150

0+010	570953.271	4785290.875	223.522	0.000
0+010	570953.292	4785290.830	223.522	0.050
0+010	570953.562	4785290.238	223.622	0.700
0+010	570954.163	4785288.919	223.651	2.150

0+015	570957.938	4785292.660	223.563	0.000
0+015	570957.953	4785292.613	223.563	0.050
0+015	570958.147	4785291.992	223.663	0.700
0+015	570958.579	4785290.608	223.692	2.150

0+020	570962.791	4785293.850	223.605	0.000
0+020	570962.800	4785293.800	223.605	0.050
0+020	570962.915	4785293.161	223.705	0.700
0+020	570963.172	4785291.734	223.734	2.150

0+025	570967.729	4785294.635	223.647	0.000
0+025	570967.737	4785294.586	223.647	0.050
0+025	570967.838	4785293.943	223.747	0.700
0+025	570968.063	4785292.511	223.776	2.150

0+030	570972.669	4785295.411	223.688	0.000
0+030	570972.677	4785295.361	223.688	0.050
0+030	570972.777	4785294.719	223.788	0.700
0+030	570973.002	4785293.287	223.817	2.150

0+035	570977.608	4785296.186	223.729	0.000
0+035	570977.616	4785296.137	223.729	0.050
0+035	570977.717	4785295.495	223.829	0.700
0+035	570977.942	4785294.062	223.858	2.150

0+040	570982.548	4785296.962	223.751	0.000
0+040	570982.555	4785296.912	223.751	0.050
0+040	570982.656	4785296.270	223.851	0.700
0+040	570982.881	4785294.838	223.880	2.150

0+045	570987.487	4785297.737	223.747	0.000
0+045	570987.495	4785297.688	223.747	0.050
0+045	570987.596	4785297.046	223.847	0.700
0+045	570987.821	4785295.613	223.876	2.150

0+050	570992.431	4785298.484	223.719	0.000
0+050	570992.438	4785298.435	223.719	0.050
0+050	570992.530	4785297.791	223.819	0.700
0+050	570992.735	4785296.356	223.848	2.150

0+055	570997.386	4785299.150	223.670	0.000
0+055	570997.393	4785299.100	223.670	0.050
0+055	570997.474	4785298.455	223.770	0.700
0+055	570997.655	4785297.017	223.799	2.150

0+060	571002.352	4785299.733	223.617	0.000
0+060	571002.358	4785299.683	223.617	0.050
0+060	571002.428	4785299.037	223.717	0.700
0+060	571002.585	4785297.596	223.746	2.150

0+065	571007.327	4785300.233	223.565	0.000
0+065	571007.332	4785300.183	223.565	0.050
0+065	571007.391	4785299.536	223.665	0.700
0+065	571007.524	4785298.092	223.694	2.150

0+070	571012.310	4785300.650	223.513	0.000
0+070	571012.313	4785300.601	223.513	0.050
0+070	571012.362	4785299.952	223.613	0.700
0+070	571012.471	4785298.506	223.642	2.150

0+075	571017.298	4785300.984	223.461	0.000
0+075	571017.301	4785300.935	223.461	0.050
0+075	571017.339	4785300.286	223.561	0.700
0+075	571017.424	4785298.838	223.590	2.150

0+080	571022.292	4785301.235	223.409	0.000
0+080	571022.294	4785301.185	223.409	0.050
0+080	571022.321	4785300.536	223.509	0.700
0+080	571022.382	4785299.087	223.538	2.150

0+085	571027.289	4785301.403	223.356	0.000
0+085	571027.290	4785301.353	223.356	0.050
0+085	571027.307	4785300.703	223.456	0.700
0+085	571027.343	4785299.254	223.485	2.150

0+090	571032.288	4785301.520	223.304	0.000
0+090	571032.289	4785301.470	223.304	0.050
0+090	571032.304	4785300.820	223.404	0.700
0+090	571032.338	4785299.371	223.433	2.150

0+095	571037.287	4785301.637	223.252	0.000
0+095	571037.288	4785301.587	223.252	0.050
0+095	571037.303	4785300.937	223.352	0.700
0+095	571037.337	4785299.488	223.381	2.150

0+100	571042.285	4785301.754	223.200	0.000
0+100	571042.286	4785301.704	223.200	0.050
0+100	571042.301	4785301.054	223.300	0.700
0+100	571042.335	4785299.604	223.329	2.150

0+105	571047.284	4785301.872	223.148	0.000
0+105	571047.285	4785301.822	223.148	0.050
0+105	571047.302	4785301.173	223.248	0.700
0+105	571047.341	4785299.723	223.277	2.150

0+110	571052.281	4785302.048	223.095	0.000
0+110	571052.283	4785301.998	223.095	0.050
0+110	571052.311	4785301.348	223.195	0.700
0+110	571052.374	4785299.900	223.224	2.150

0+115	571057.274	4785302.306	223.042	0.000
0+115	571057.277	4785302.257	223.042	0.050
0+115	571057.316	4785301.608	223.142	0.700
0+115	571057.403	4785300.160	223.171	2.150

0+120	571062.262	4785302.648	222.984	0.000
0+120	571062.266	4785302.598	222.984	0.050
0+120	571062.315	4785301.950	223.084	0.700
0+120	571062.424	4785300.504	223.113	2.150

0+125	571067.248	4785303.025	222.923	0.000
0+125	571067.252	4785302.975	222.923	0.050
0+125	571067.301	4785302.327	223.023	0.700
0+125	571067.410	4785300.881	223.052	2.150

0+130	571072.234	4785303.402	222.862	0.000
0+130	571072.237	4785303.352	222.862	0.050
0+130	571072.286	4785302.704	222.962	0.700
0+130	571072.396	4785301.258	222.991	2.150

0+135	571077.219	4785303.779	222.802	0.000
0+135	571077.223	4785303.729	222.802	0.050
0+135	571077.272	4785303.081	222.902	0.700
0+135	571077.381	4785301.635	222.931	2.150

0+140	571082.205	4785304.156	222.741	0.000
0+140	571082.209	4785304.106	222.741	0.050
0+140	571082.258	4785303.458	222.841	0.700
0+140	571082.367	4785302.012	222.870	2.150

0+145	571087.191	4785304.533	222.680	0.000
0+145	571087.195	4785304.483	222.680	0.050
0+145	571087.244	4785303.835	222.780	0.700
0+145	571087.353	4785302.389	222.809	2.150

0+150	571092.177	4785304.900	222.619	0.000
0+150	571092.181	4785304.850	222.619	0.050
0+150	571092.224	4785304.202	222.719	0.700
0+150	571092.322	4785302.755	222.748	2.150

0+155	571097.169	4785305.194	222.558	0.000
0+155	571097.171	4785305.144	222.558	0.050
0+155	571097.204	4785304.495	222.658	0.700
0+155	571097.277	4785303.047	222.687	2.150

0+160	571102.164	4785305.403	222.497	0.000
0+160	571102.166	4785305.353	222.497	0.050
0+160	571102.188	4785304.704	222.597	0.700
0+160	571102.236	4785303.255	222.626	2.150

0+165	571107.163	4785305.528	222.436	0.000
0+165	571107.163	4785305.478	222.436	0.050
0+165	571107.174	4785304.828	222.536	0.700
0+165	571107.198	4785303.378	222.565	2.150

0+170	571112.162	4785305.568	222.370	0.000
0+170	571112.162	4785305.518	222.370	0.050
0+170	571112.162	4785304.868	222.470	0.700
0+170	571112.161	4785303.418	222.499	2.150

0+175	571117.162	4785305.523	222.298	0.000
0+175	571117.161	4785305.473	222.298	0.050
0+175	571117.150	4785304.823	222.398	0.700
0+175	571117.125	4785303.374	222.427	2.150

0+180	571122.160	4785305.394	222.219	0.000
0+180	571122.159	4785305.344	222.219	0.050
0+180	571122.136	4785304.694	222.319	0.700
0+180	571122.086	4785303.245	222.348	2.150

0+185	571127.156	4785305.179	222.134	0.000
0+185	571127.153	4785305.130	222.134	0.050
0+185	571127.120	4785304.480	222.234	0.700
0+185	571127.045	4785303.032	222.263	2.150

0+190	571132.147	4785304.881	222.048	0.000
0+190	571132.143	4785304.831	222.048	0.050
0+190	571132.099	4785304.182	222.148	0.700
0+190	571132.000	4785302.736	222.177	2.150

0+195	571137.132	4785304.497	221.964	0.000
0+195	571137.128	4785304.447	221.964	0.050
0+195	571137.072	4785303.800	222.064	0.700
0+195	571136.949	4785302.355	222.093	2.150

0+200	571142.110	4785304.029	221.885	0.000
0+200	571142.105	4785303.980	221.885	0.050
0+200	571142.039	4785303.333	221.985	0.700
0+200	571141.891	4785301.891	222.014	2.150

0+205	571147.079	4785303.477	221.815	0.000
0+205	571147.073	4785303.428	221.815	0.050
0+205	571146.996	4785302.782	221.915	0.700
0+205	571146.824	4785301.342	221.944	2.150

0+210	571152.039	4785302.841	221.752	0.000
0+210	571152.032	4785302.791	221.752	0.050
0+210	571151.944	4785302.147	221.852	0.700
0+210	571151.747	4785300.711	221.881	2.150

0+215	571156.986	4785302.121	221.696	0.000
0+215	571156.979	4785302.071	221.696	0.050
0+215	571156.880	4785301.429	221.796	0.700
0+215	571156.659	4785299.996	221.825	2.150

0+220	571161.921	4785301.317	221.648	0.000
0+220	571161.913	4785301.267	221.648	0.050
0+220	571161.803	4785300.627	221.748	0.700
0+220	571161.558	4785299.198	221.777	2.150

0+225	571166.842	4785300.429	221.608	0.000
0+225	571166.833	4785300.380	221.608	0.050
0+225	571166.712	4785299.741	221.708	0.700
0+225	571166.442	4785298.317	221.737	2.150

0+230	571171.747	4785299.458	221.568	0.000
0+230	571171.736	4785299.409	221.568	0.050
0+230	571171.605	4785298.773	221.668	0.700
0+230	571171.311	4785297.353	221.697	2.150

0+235	571176.634	4785298.405	221.529	0.000
0+235	571176.623	4785298.356	221.529	0.050
0+235	571176.481	4785297.722	221.629	0.700
0+235	571176.163	4785296.307	221.658	2.150

0+240	571181.503	4785297.268	221.490	0.000
0+240	571181.492	4785297.220	221.490	0.050
0+240	571181.338	4785296.588	221.590	0.700
0+240	571180.997	4785295.179	221.619	2.150

0+245	571186.352	4785296.049	221.451	0.000
0+245	571186.340	4785296.001	221.451	0.050
0+245	571186.176	4785295.372	221.551	0.700
0+245	571185.811	4785293.969	221.580	2.150

0+250	571191.180	4785294.748	221.412	0.000
0+250	571191.167	4785294.700	221.412	0.050
0+250	571190.992	4785294.074	221.512	0.700
0+250	571190.603	4785292.677	221.541	2.150

0+255	571195.985	4785293.366	221.373	0.000
0+255	571195.971	4785293.318	221.373	0.050
0+255	571195.786	4785292.695	221.473	0.700
0+255	571195.373	4785291.305	221.502	2.150

0+260	571200.766	4785291.902	221.334	0.000
0+260	571200.751	4785291.855	221.334	0.050
0+260	571200.556	4785291.235	221.434	0.700
0+260	571200.119	4785289.852	221.463	2.150

0+265	571205.522	4785290.358	221.295	0.000
0+265	571205.506	4785290.310	221.295	0.050
0+265	571205.300	4785289.694	221.395	0.700
0+265	571204.840	4785288.319	221.424	2.150

0+270	571210.250	4785288.733	221.256	0.000
0+270	571210.233	4785288.686	221.256	0.050
0+270	571210.017	4785288.073	221.356	0.700
0+270	571209.534	4785286.706	221.385	2.150

0+275	571214.950	4785287.028	221.217	0.000
0+275	571214.933	4785286.981	221.217	0.050
0+275	571214.706	4785286.372	221.317	0.700
0+275	571214.200	4785285.013	221.346	2.150

0+280	571219.621	4785285.244	221.178	0.000
0+280	571219.603	4785285.197	221.178	0.050
0+280	571219.366	4785284.592	221.278	0.700
0+280	571218.837	4785283.242	221.307	2.150

0+285	571224.261	4785283.381	221.139	0.000
0+285	571224.242	4785283.334	221.139	0.050
0+285	571223.995	4785282.733	221.239	0.700
0+285	571223.443	4785281.392	221.268	2.150

0+290	571228.869	4785281.439	221.100	0.000
0+290	571228.849	4785281.393	221.100	0.050
0+290	571228.591	4785280.796	221.200	0.700
0+290	571228.017	4785279.465	221.229	2.150

0+295	571233.443	4785279.420	221.061	0.000
0+295	571233.422	4785279.374	221.061	0.050
0+295	571233.154	4785278.782	221.161	0.700
0+295	571232.558	4785277.460	221.190	2.150

0+300	571237.982	4785277.323	221.021	0.000
0+300	571237.960	4785277.278	221.021	0.050
0+300	571237.683	4785276.690	221.121	0.700
0+300	571237.064	4785275.379	221.150	2.150

0+305	571242.485	4785275.150	220.982	0.000
0+305	571242.463	4785275.105	220.982	0.050
0+305	571242.175	4785274.522	221.082	0.700
0+305	571241.534	4785273.222	221.111	2.150

0+310	571246.967	4785272.934	220.943	0.000
0+310	571246.945	4785272.890	220.943	0.050
0+310	571246.657	4785272.307	221.043	0.700
0+310	571246.014	4785271.007	221.072	2.150

0+315	571251.449	4785270.718	220.904	0.000
0+315	571251.427	4785270.674	220.904	0.050
0+315	571251.139	4785270.091	221.004	0.700
0+315	571250.496	4785268.791	221.033	2.150

0+320	571255.931	4785268.503	220.866	0.000
0+320	571255.909	4785268.458	220.866	0.050
0+320	571255.621	4785267.875	220.966	0.700
0+320	571254.978	4785266.575	220.995	2.150

0+325	571260.413	4785266.287	220.834	0.000
0+325	571260.391	4785266.242	220.834	0.050
0+325	571260.103	4785265.659	220.934	0.700
0+325	571259.461	4785264.359	220.963	2.150

0+330	571264.896	4785264.071	220.810	0.000
0+330	571264.873	4785264.026	220.810	0.050
0+330	571264.585	4785263.443	220.910	0.700
0+330	571263.943	4785262.143	220.939	2.150

0+335	571269.378	4785261.855	220.792	0.000
0+335	571269.356	4785261.810	220.792	0.050
0+335	571269.067	4785261.227	220.892	0.700
0+335	571268.425	4785259.928	220.921	2.150

0+340	571273.860	4785259.639	220.782	0.000
0+340	571273.838	4785259.594	220.782	0.050
0+340	571273.550	4785259.011	220.882	0.700
0+340	571272.907	4785257.712	220.911	2.150

0+345	571278.342	4785257.423	220.779	0.000
0+345	571278.320	4785257.378	220.779	0.050
0+345	571278.032	4785256.796	220.879	0.700
0+345	571277.389	4785255.496	220.908	2.150

0+350	571282.825	4785255.209	220.783	0.000
0+350	571282.803	4785255.164	220.783	0.050
0+350	571282.515	4785254.581	220.883	0.700
0+350	571281.874	4785253.281	220.912	2.150

0+355	571287.310	4785252.999	220.795	0.000
0+355	571287.288	4785252.954	220.795	0.050
0+355	571287.001	4785252.371	220.895	0.700
0+355	571286.362	4785251.070	220.924	2.150

0+360	571291.800	4785250.798	220.814	0.000
0+360	571291.778	4785250.753	220.814	0.050
0+360	571291.492	4785250.169	220.914	0.700
0+360	571290.855	4785248.866	220.943	2.150

0+365	571296.295	4785248.608	220.839	0.000
0+365	571296.273	4785248.563	220.839	0.050
0+365	571295.989	4785247.978	220.939	0.700
0+365	571295.356	4785246.674	220.968	2.150

0+370	571300.797	4785246.434	220.865	0.000
0+370	571300.775	4785246.389	220.865	0.050
0+370	571300.494	4785245.803	220.965	0.700
0+370	571299.866	4785244.496	220.994	2.150

0+375	571305.308	4785244.278	220.892	0.000
0+375	571305.287	4785244.232	220.892	0.050
0+375	571305.008	4785243.645	220.992	0.700
0+375	571304.386	4785242.336	221.021	2.150

0+380	571309.830	4785242.143	220.918	0.000
0+380	571309.809	4785242.098	220.918	0.050
0+380	571309.533	4785241.510	221.018	0.700
0+380	571308.918	4785240.197	221.047	2.150

0+385	571314.364	4785240.035	220.944	0.000
0+385	571314.343	4785239.989	220.944	0.050
0+385	571314.070	4785239.399	221.044	0.700
0+385	571313.463	4785238.083	221.073	2.150

0+390	571318.911	4785237.955	220.971	0.000
0+390	571318.890	4785237.909	220.971	0.050
0+390	571318.622	4785237.317	221.071	0.700
0+390	571318.023	4785235.997	221.100	2.150

0+395	571323.472	4785235.908	221.002	0.000
0+395	571323.452	4785235.862	221.002	0.050
0+395	571323.188	4785235.268	221.102	0.700
0+395	571322.599	4785233.943	221.131	2.150

0+400	571328.050	4785233.897	221.038	0.000
0+400	571328.030	4785233.851	221.038	0.050
0+400	571327.771	4785233.255	221.138	0.700
0+400	571327.193	4785231.925	221.167	2.150

0+405	571332.645	4785231.925	221.080	0.000
0+405	571332.625	4785231.879	221.080	0.050
0+405	571332.372	4785231.281	221.180	0.700
0+405	571331.806	4785229.946	221.209	2.150

0+410	571337.257	4785229.995	221.128	0.000
0+410	571337.238	4785229.949	221.128	0.050
0+410	571336.990	4785229.348	221.228	0.700
0+410	571336.437	4785228.008	221.257	2.150

0+415	571341.887	4785228.108	221.182	0.000
0+415	571341.869	4785228.061	221.182	0.050
0+415	571341.626	4785227.458	221.282	0.700
0+415	571341.085	4785226.113	221.311	2.150

0+420	571346.534	4785226.262	221.241	0.000
0+420	571346.516	4785226.215	221.241	0.050
0+420	571346.279	4785225.610	221.341	0.700
0+420	571345.750	4785224.260	221.370	2.150

0+425	571351.198	4785224.459	221.306	0.000
0+425	571351.180	4785224.412	221.306	0.050
0+425	571350.948	4785223.805	221.406	0.700
0+425	571350.431	4785222.450	221.435	2.150

0+430	571355.877	4785222.698	221.377	0.000
0+430	571355.860	4785222.651	221.377	0.050
0+430	571355.634	4785222.042	221.477	0.700
0+430	571355.129	4785220.682	221.506	2.150

0+435	571360.573	4785220.980	221.454	0.000
0+435	571360.556	4785220.933	221.454	0.050
0+435	571360.335	4785220.321	221.554	0.700
0+435	571359.843	4785218.957	221.583	2.150

0+440	571365.284	4785219.304	221.536	0.000
0+440	571365.267	4785219.257	221.536	0.050
0+440	571365.052	4785218.644	221.636	0.700
0+440	571364.572	4785217.275	221.665	2.150

0+445	571370.010	4785217.672	221.624	0.000
0+445	571369.993	4785217.624	221.624	0.050
0+445	571369.784	4785217.009	221.724	0.700
0+445	571369.317	4785215.636	221.753	2.150

0+450	571374.750	4785216.082	221.718	0.000
0+450	571374.735	4785216.035	221.718	0.050
0+450	571374.531	4785215.417	221.818	0.700
0+450	571374.076	4785214.041	221.847	2.150

0+455	571379.505	4785214.536	221.817	0.000
0+455	571379.490	4785214.488	221.817	0.050
0+455	571379.292	4785213.869	221.917	0.700
0+455	571378.849	4785212.488	221.946	2.150

0+460	571384.274	4785213.033	221.923	0.000
0+460	571384.259	4785212.985	221.923	0.050
0+460	571384.066	4785212.364	222.023	0.700
0+460	571383.637	4785210.979	222.052	2.150

0+465	571389.056	4785211.573	222.034	0.000
0+465	571389.042	4785211.525	222.034	0.050
0+465	571388.855	4785210.903	222.134	0.700
0+465	571388.437	4785209.514	222.163	2.150

0+470	571393.851	4785210.155	222.151	0.000
0+470	571393.837	4785210.107	222.151	0.050
0+470	571393.655	4785209.483	222.251	0.700
0+470	571393.249	4785208.091	222.280	2.150

0+475	571398.657	4785208.776	222.273	0.000
0+475	571398.643	4785208.728	222.273	0.050
0+475	571398.466	4785208.103	222.373	0.700
0+475	571398.072	4785206.707	222.402	2.150

0+480	571403.473	4785207.434	222.402	0.000
0+480	571403.460	4785207.386	222.402	0.050
0+480	571403.288	4785206.759	222.502	0.700
0+480	571402.904	4785205.361	222.531	2.150

0+485	571408.299	4785206.126	222.536	0.000
0+485	571408.286	4785206.077	222.536	0.050
0+485	571408.118	4785205.449	222.636	0.700
0+485	571407.743	4785204.049	222.665	2.150

0+490	571413.133	4785204.848	222.676	0.000
0+490	571413.120	4785204.800	222.676	0.050
0+490	571412.956	4785204.171	222.776	0.700
0+490	571412.590	4785202.768	222.805	2.150

0+495	571417.975	4785203.600	222.821	0.000
0+495	571417.962	4785203.551	222.821	0.050
0+495	571417.802	4785202.921	222.921	0.700
0+495	571417.443	4785201.516	222.950	2.150

0+500	571422.823	4785202.377	222.973	0.000
0+500	571422.811	4785202.328	222.973	0.050
0+500	571422.653	4785201.698	223.073	0.700
0+500	571422.302	4785200.291	223.102	2.150

0+505	571427.677	4785201.177	223.130	0.000
0+505	571427.665	4785201.128	223.130	0.050
0+505	571427.510	4785200.497	223.230	0.700
0+505	571427.165	4785199.089	223.259	2.150

0+510	571432.536	4785199.997	223.292	0.000
0+510	571432.524	4785199.949	223.292	0.050
0+510	571432.372	4785199.317	223.392	0.700
0+510	571432.032	4785197.907	223.421	2.150

0+515	571437.399	4785198.835	223.461	0.000
0+515	571437.387	4785198.787	223.461	0.050
0+515	571437.237	4785198.154	223.561	0.700
0+515	571436.902	4785196.744	223.590	2.150

0+520	571442.265	4785197.688	223.635	0.000
0+520	571442.254	4785197.640	223.635	0.050
0+520	571442.106	4785197.007	223.735	0.700
0+520	571441.775	4785195.595	223.764	2.150

0+525	571447.135	4785196.553	223.815	0.000
0+525	571447.123	4785196.505	223.815	0.050
0+525	571446.977	4785195.871	223.915	0.700
0+525	571446.649	4785194.459	223.944	2.150

0+530	571452.006	4785195.428	224.001	0.000
0+530	571451.995	4785195.379	224.001	0.050
0+530	571451.849	4785194.746	224.101	0.700
0+530	571451.524	4785193.332	224.130	2.150

0+535	571456.880	4785194.309	224.193	0.000
0+535	571456.868	4785194.260	224.193	0.050
0+535	571456.723	4785193.626	224.293	0.700
0+535	571456.399	4785192.213	224.322	2.150

0+540	571461.754	4785193.193	224.390	0.000
0+540	571461.742	4785193.144	224.390	0.050
0+540	571461.597	4785192.511	224.490	0.700
0+540	571461.274	4785191.097	224.519	2.150

0+545	571466.628	4785192.079	224.593	0.000
0+545	571466.617	4785192.030	224.593	0.050
0+545	571466.472	4785191.397	224.693	0.700
0+545	571466.149	4785189.983	224.722	2.150

0+550	571471.502	4785190.965	224.802	0.000
0+550	571471.491	4785190.916	224.802	0.050
0+550	571471.346	4785190.282	224.902	0.700
0+550	571471.023	4785188.869	224.931	2.150

0+555	571476.376	4785189.851	225.016	0.000
0+555	571476.365	4785189.802	225.016	0.050
0+555	571476.220	4785189.168	225.116	0.700
0+555	571475.897	4785187.755	225.145	2.150

0+560	571481.251	4785188.736	225.237	0.000
0+560	571481.239	4785188.688	225.237	0.050
0+560	571481.095	4785188.054	225.337	0.700
0+560	571480.771	4785186.640	225.366	2.150

0+565	571486.125	4785187.622	225.463	0.000
0+565	571486.114	4785187.573	225.463	0.050
0+565	571485.969	4785186.940	225.563	0.700
0+565	571485.646	4785185.526	225.592	2.150

0+570	571490.999	4785186.508	225.695	0.000
0+570	571490.988	4785186.459	225.695	0.050
0+570	571490.843	4785185.825	225.795	0.700
0+570	571490.520	4785184.412	225.824	2.150

0+575	571495.873	4785185.394	225.932	0.000
0+575	571495.862	4785185.345	225.932	0.050
0+575	571495.717	4785184.711	226.032	0.700
0+575	571495.394	4785183.298	226.061	2.150

0+580	571500.748	4785184.279	226.175	0.000
0+580	571500.737	4785184.231	226.175	0.050
0+580	571500.592	4785183.597	226.275	0.700
0+580	571500.269	4785182.184	226.304	2.150

0+585	571505.622	4785183.165	226.424	0.000
0+585	571505.611	4785183.116	226.424	0.050
0+585	571505.466	4785182.483	226.524	0.700
0+585	571505.143	4785181.069	226.553	2.150

0+590	571510.496	4785182.051	226.679	0.000
0+590	571510.485	4785182.002	226.679	0.050
0+590	571510.340	4785181.369	226.779	0.700
0+590	571510.017	4785179.955	226.808	2.150

0+595	571515.371	4785180.937	226.940	0.000
0+595	571515.359	4785180.888	226.940	0.050
0+595	571515.215	4785180.254	227.040	0.700
0+595	571514.891	4785178.841	227.069	2.150

0+600	571520.245	4785179.823	227.205	0.000
0+600	571520.234	4785179.774	227.205	0.050
0+600	571520.089	4785179.140	227.305	0.700
0+600	571519.766	4785177.727	227.334	2.150

0+605	571525.119	4785178.708	227.472	0.000
0+605	571525.108	4785178.660	227.472	0.050
0+605	571524.963	4785178.026	227.572	0.700
0+605	571524.640	4785176.612	227.601	2.150

0+610	571529.993	4785177.594	227.738	0.000
0+610	571529.982	4785177.545	227.738	0.050
0+610	571529.837	4785176.912	227.838	0.700
0+610	571529.514	4785175.498	227.867	2.150

0+615	571534.868	4785176.480	228.004	0.000
0+615	571534.856	4785176.431	228.004	0.050
0+615	571534.712	4785175.798	228.104	0.700
0+615	571534.388	4785174.384	228.133	2.150

0+620	571539.741	4785175.363	228.270	0.000
0+620	571539.730	4785175.314	228.270	0.050
0+620	571539.583	4785174.681	228.370	0.700
0+620	571539.256	4785173.268	228.399	2.150

0+625	571544.608	4785174.217	228.537	0.000
0+625	571544.596	4785174.168	228.537	0.050
0+625	571544.445	4785173.536	228.637	0.700
0+625	571544.108	4785172.126	228.666	2.150

0+630	571549.467	4785173.036	228.803	0.000
0+630	571549.455	4785172.987	228.803	0.050
0+630	571549.299	4785172.356	228.903	0.700
0+630	571548.951	4785170.948	228.932	2.150

0+635	571554.317	4785171.820	229.069	0.000
0+635	571554.304	4785171.771	229.069	0.050
0+635	571554.144	4785171.142	229.169	0.700
0+635	571553.786	4785169.736	229.198	2.150

0+640	571559.158	4785170.570	229.336	0.000
0+640	571559.145	4785170.521	229.336	0.050
0+640	571558.980	4785169.893	229.436	0.700
0+640	571558.613	4785168.490	229.465	2.150

0+645	571563.990	4785169.286	229.602	0.000
0+645	571563.977	4785169.237	229.602	0.050
0+645	571563.809	4785168.609	229.702	0.700
0+645	571563.433	4785167.209	229.731	2.150

0+650	571568.819	4785167.990	229.868	0.000
0+650	571568.806	4785167.942	229.868	0.050
0+650	571568.638	4785167.314	229.968	0.700
0+650	571568.262	4785165.914	229.997	2.150

0+655	571573.649	4785166.695	230.134	0.000
0+655	571573.636	4785166.647	230.134	0.050
0+655	571573.467	4785166.019	230.234	0.700
0+655	571573.092	4785164.618	230.263	2.150

0+660	571578.478	4785165.399	230.401	0.000
0+660	571578.465	4785165.351	230.401	0.050
0+660	571578.296	4785164.723	230.501	0.700
0+660	571577.921	4785163.323	230.530	2.150

0+665	571583.307	4785164.104	230.667	0.000
0+665	571583.294	4785164.056	230.667	0.050
0+665	571583.126	4785163.428	230.767	0.700
0+665	571582.750	4785162.028	230.796	2.150

0+670	571588.136	4785162.809	230.933	0.000
0+670	571588.123	4785162.760	230.933	0.050
0+670	571587.955	4785162.133	231.033	0.700
0+670	571587.579	4785160.732	231.062	2.150

0+675	571592.966	4785161.513	231.200	0.000
0+675	571592.953	4785161.465	231.200	0.050
0+675	571592.784	4785160.837	231.300	0.700
0+675	571592.409	4785159.437	231.329	2.150

0+680	571597.795	4785160.218	231.466	0.000
0+680	571597.782	4785160.170	231.466	0.050
0+680	571597.614	4785159.542	231.566	0.700
0+680	571597.238	4785158.141	231.595	2.150

0+685	571602.624	4785158.923	231.732	0.000
0+685	571602.611	4785158.874	231.732	0.050
0+685	571602.443	4785158.247	231.832	0.700
0+685	571602.067	4785156.846	231.861	2.150

0+690	571607.454	4785157.627	231.999	0.000
0+690	571607.441	4785157.579	231.999	0.050
0+690	571607.272	4785156.951	232.099	0.700
0+690	571606.897	4785155.551	232.128	2.150

0+695	571612.283	4785156.332	232.265	0.000
0+695	571612.270	4785156.284	232.265	0.050
0+695	571612.101	4785155.656	232.365	0.700
0+695	571611.726	4785154.255	232.394	2.150

0+700	571617.112	4785155.037	232.531	0.000
0+700	571617.099	4785154.988	232.531	0.050
0+700	571616.931	4785154.360	232.631	0.700
0+700	571616.555	4785152.960	232.660	2.150

0+705	571621.940	4785153.738	232.798	0.000
0+705	571621.927	4785153.689	232.798	0.050
0+705	571621.757	4785153.062	232.898	0.700
0+705	571621.376	4785151.663	232.927	2.150

0+710	571626.758	4785152.400	233.065	0.000
0+710	571626.744	4785152.352	233.065	0.050
0+710	571626.567	4785151.726	233.165	0.700
0+710	571626.172	4785150.331	233.194	2.150

0+715	571631.562	4785151.014	233.333	0.000
0+715	571631.548	4785150.966	233.333	0.050
0+715	571631.365	4785150.342	233.433	0.700
0+715	571630.956	4785148.951	233.462	2.150

0+720	571636.352	4785149.580	233.601	0.000
0+720	571636.338	4785149.532	233.600	0.050
0+720	571636.148	4785148.910	233.700	0.700
0+720	571635.725	4785147.523	233.729	2.150

0+725	571641.127	4785148.098	233.870	0.000
0+725	571641.112	4785148.050	233.868	0.050
0+725	571640.917	4785147.430	233.968	0.700
0+725	571640.480	4785146.048	233.997	2.150

0+730	571645.888	4785146.568	234.138	0.000
0+730	571645.872	4785146.521	234.137	0.050
0+730	571645.670	4785145.903	234.237	0.700
0+730	571645.220	4785144.525	234.266	2.150

0+735	571650.632	4785144.991	234.406	0.000
0+735	571650.616	4785144.944	234.405	0.050
0+735	571650.408	4785144.328	234.505	0.700
0+735	571649.944	4785142.955	234.534	2.150

0+740	571655.361	4785143.367	234.675	0.000
0+740	571655.345	4785143.320	234.674	0.050
0+740	571655.131	4785142.706	234.774	0.700
0+740	571654.653	4785141.337	234.803	2.150

0+745	571660.074	4785141.695	234.943	0.000
0+745	571660.057	4785141.648	234.942	0.050
0+745	571659.836	4785141.037	235.042	0.700
0+745	571659.345	4785139.673	235.071	2.150

0+750	571664.769	4785139.977	235.212	0.000
0+750	571664.751	4785139.930	235.210	0.050
0+750	571664.525	4785139.321	235.310	0.700
0+750	571664.020	4785137.962	235.339	2.150

0+755	571669.447	4785138.211	235.480	0.000
0+755	571669.429	4785138.165	235.479	0.050
0+755	571669.196	4785137.558	235.579	0.700
0+755	571668.678	4785136.204	235.608	2.150

0+760	571674.107	4785136.399	235.748	0.000
0+760	571674.088	4785136.353	235.747	0.050
0+760	571673.850	4785135.748	235.847	0.700
0+760	571673.318	4785134.399	235.876	2.150

0+765	571678.749	4785134.542	236.017	0.000
0+765	571678.730	4785134.495	236.015	0.050
0+765	571678.487	4785133.893	236.115	0.700
0+765	571677.944	4785132.548	236.144	2.150

0+770	571683.385	4785132.670	236.286	0.000
0+770	571683.367	4785132.623	236.284	0.050
0+770	571683.123	4785132.021	236.384	0.700
0+770	571682.580	4785130.676	236.413	2.150

0+775	571688.022	4785130.798	236.556	0.000
0+775	571688.003	4785130.752	236.555	0.050
0+775	571687.760	4785130.149	236.655	0.700
0+775	571687.217	4785128.804	236.684	2.150

0+780	571692.658	4785128.926	236.829	0.000
0+780	571692.639	4785128.880	236.828	0.050
0+780	571692.396	4785128.277	236.928	0.700
0+780	571691.853	4785126.932	236.957	2.150

0+785	571697.295	4785127.054	237.104	0.000
0+785	571697.276	4785127.008	237.103	0.050
0+785	571697.033	4785126.405	237.203	0.700
0+785	571696.490	4785125.061	237.232	2.150

0+790	571701.931	4785125.182	237.381	0.000
0+790	571701.912	4785125.136	237.380	0.050
0+790	571701.669	4785124.533	237.480	0.700
0+790	571701.126	4785123.189	237.509	2.150

0+795	571706.567	4785123.311	237.659	0.000
0+795	571706.549	4785123.264	237.658	0.050
0+795	571706.305	4785122.662	237.758	0.700
0+795	571705.763	4785121.317	237.787	2.150

0+800	571711.204	4785121.439	237.936	0.000
0+800	571711.185	4785121.392	237.935	0.050
0+800	571710.942	4785120.790	238.035	0.700
0+800	571710.399	4785119.445	238.064	2.150

0+805	571715.841	4785119.568	238.214	0.000
0+805	571715.822	4785119.522	238.212	0.050
0+805	571715.579	4785118.919	238.312	0.700
0+805	571715.038	4785117.574	238.341	2.150

0+810	571720.482	4785117.708	238.491	0.000
0+810	571720.463	4785117.662	238.490	0.050
0+810	571720.223	4785117.058	238.590	0.700
0+810	571719.686	4785115.711	238.619	2.150

0+815	571725.133	4785115.873	238.768	0.000
0+815	571725.115	4785115.826	238.767	0.050
0+815	571724.878	4785115.221	238.867	0.700
0+815	571724.351	4785113.870	238.896	2.150

0+820	571729.799	4785114.076	239.044	0.000
0+820	571729.781	4785114.029	239.043	0.050
0+820	571729.551	4785113.422	239.143	0.700
0+820	571729.036	4785112.066	239.172	2.150

0+825	571734.485	4785112.332	239.319	0.000
0+825	571734.467	4785112.285	239.318	0.050
0+825	571734.245	4785111.674	239.418	0.700
0+825	571733.748	4785110.312	239.447	2.150

0+830	571739.195	4785110.655	239.593	0.000
0+830	571739.179	4785110.607	239.592	0.050
0+830	571738.965	4785109.993	239.692	0.700
0+830	571738.490	4785108.623	239.721	2.150

0+835	571743.933	4785109.057	239.866	0.000
0+835	571743.917	4785109.010	239.864	0.050
0+835	571743.715	4785108.392	239.964	0.700
0+835	571743.264	4785107.014	239.993	2.150

0+840	571748.699	4785107.545	240.138	0.000
0+840	571748.684	4785107.497	240.136	0.050
0+840	571748.493	4785106.876	240.236	0.700
0+840	571748.067	4785105.490	240.265	2.150

0+845	571753.490	4785106.118	240.408	0.000
0+845	571753.477	4785106.070	240.407	0.050
0+845	571753.297	4785105.445	240.507	0.700
0+845	571752.895	4785104.052	240.536	2.150

0+850	571758.307	4785104.777	240.679	0.000
0+850	571758.294	4785104.729	240.678	0.050
0+850	571758.125	4785104.101	240.778	0.700
0+850	571757.749	4785102.701	240.807	2.150

0+855	571763.147	4785103.522	240.949	0.000
0+855	571763.135	4785103.473	240.948	0.050
0+855	571762.977	4785102.843	241.048	0.700
0+855	571762.626	4785101.436	241.077	2.150

0+860	571768.009	4785102.354	241.220	0.000
0+860	571767.997	4785102.305	241.219	0.050
0+860	571767.851	4785101.671	241.319	0.700
0+860	571767.525	4785100.259	241.348	2.150

0+865	571772.890	4785101.272	241.491	0.000
0+865	571772.880	4785101.223	241.489	0.050
0+865	571772.745	4785100.587	241.589	0.700
0+865	571772.444	4785099.169	241.618	2.150

0+870	571777.790	4785100.278	241.761	0.000
0+870	571777.781	4785100.229	241.760	0.050
0+870	571777.657	4785099.591	241.860	0.700
0+870	571777.382	4785098.167	241.889	2.150

0+875	571782.707	4785099.372	242.032	0.000
0+875	571782.699	4785099.323	242.031	0.050
0+875	571782.587	4785098.682	242.131	0.700
0+875	571782.337	4785097.254	242.160	2.150

0+880	571787.640	4785098.553	242.302	0.000
0+880	571787.632	4785098.504	242.301	0.050
0+880	571787.531	4785097.862	242.401	0.700
0+880	571787.307	4785096.429	242.430	2.150

0+885	571792.586	4785097.823	242.568	0.000
0+885	571792.579	4785097.774	242.567	0.050
0+885	571792.490	4785097.130	242.667	0.700
0+885	571792.291	4785095.693	242.696	2.150

0+890	571797.545	4785097.181	242.820	0.000
0+890	571797.539	4785097.132	242.819	0.050
0+890	571797.461	4785096.486	242.919	0.700
0+890	571797.288	4785095.047	242.948	2.150

0+895	571802.514	4785096.628	243.058	0.000
0+895	571802.509	4785096.578	243.057	0.050
0+895	571802.443	4785095.932	243.157	0.700
0+895	571802.295	4785094.489	243.186	2.150

0+900	571807.492	4785096.156	243.282	0.000
0+900	571807.487	4785096.107	243.281	0.050
0+900	571807.431	4785095.459	243.381	0.700
0+900	571807.305	4785094.015	243.410	2.150

0+905	571812.475	4785095.752	243.491	0.000
0+905	571812.472	4785095.703	243.490	0.050
0+905	571812.423	4785095.054	243.590	0.700
0+905	571812.314	4785093.608	243.619	2.150

0+910	571817.463	4785095.401	243.686	0.000
0+910	571817.460	4785095.351	243.685	0.050
0+910	571817.417	4785094.703	243.785	0.700
0+910	571817.321	4785093.256	243.814	2.150

0+915	571822.453	4785095.088	243.870	0.000
0+915	571822.450	4785095.038	243.868	0.050
0+915	571822.411	4785094.389	243.968	0.700
0+915	571822.324	4785092.942	243.997	2.150

0+920	571827.445	4785094.798	244.052	0.000
0+920	571827.442	4785094.748	244.051	0.050
0+920	571827.405	4785094.099	244.151	0.700
0+920	571827.323	4785092.651	244.180	2.150

0+925	571832.437	4785094.516	244.235	0.000
0+925	571832.434	4785094.466	244.234	0.050
0+925	571832.397	4785093.817	244.334	0.700
0+925	571832.315	4785092.369	244.363	2.150

0+930	571837.428	4785094.228	244.409	0.000
0+930	571837.425	4785094.178	244.407	0.050
0+930	571837.387	4785093.529	244.507	0.700
0+930	571837.300	4785092.081	244.536	2.150

0+935	571842.418	4785093.913	244.564	0.000
0+935	571842.415	4785093.863	244.562	0.050
0+935	571842.372	4785093.215	244.662	0.700
0+935	571842.275	4785091.768	244.691	2.150

0+940	571847.405	4785093.552	244.700	0.000
0+940	571847.401	4785093.502	244.698	0.050
0+940	571847.351	4785092.854	244.798	0.700
0+940	571847.237	4785091.408	244.827	2.150

0+945	571852.387	4785093.123	244.817	0.000
0+945	571852.382	4785093.073	244.816	0.050
0+945	571852.321	4785092.426	244.916	0.700
0+945	571852.185	4785090.982	244.945	2.150

0+950	571857.360	4785092.606	244.915	0.000
0+950	571857.354	4785092.556	244.914	0.050
0+950	571857.280	4785091.910	245.014	0.700
0+950	571857.116	4785090.470	245.043	2.150

0+955	571862.321	4785091.980	244.994	0.000
0+955	571862.314	4785091.930	244.993	0.050
0+955	571862.224	4785091.286	245.093	0.700
0+955	571862.025	4785089.850	245.122	2.150

0+960	571867.264	4785091.231	245.054	0.000
0+960	571867.256	4785091.182	245.053	0.050
0+960	571867.151	4785090.540	245.153	0.700
0+960	571866.916	4785089.109	245.182	2.150

0+965	571872.187	4785090.359	245.096	0.000
0+965	571872.178	4785090.310	245.095	0.050
0+965	571872.057	4785089.672	245.195	0.700
0+965	571871.786	4785088.247	245.224	2.150

0+970	571877.087	4785089.365	245.121	0.000
0+970	571877.077	4785089.316	245.120	0.050
0+970	571876.939	4785088.680	245.220	0.700
0+970	571876.633	4785087.263	245.249	2.150

0+975	571881.961	4785088.248	245.146	0.000
0+975	571881.949	4785088.199	245.144	0.050
0+975	571881.796	4785087.567	245.244	0.700
0+975	571881.454	4785086.158	245.273	2.150

0+980	571886.805	4785087.010	245.170	0.000
0+980	571886.792	4785086.961	245.168	0.050
0+980	571886.623	4785086.334	245.268	0.700
0+980	571886.246	4785084.933	245.297	2.150

0+985	571891.617	4785085.651	245.194	0.000
0+985	571891.602	4785085.603	245.192	0.050
0+985	571891.418	4785084.979	245.292	0.700
0+985	571891.006	4785083.589	245.321	2.150

0+990	571896.393	4785084.172	245.218	0.000
0+990	571896.377	4785084.124	245.217	0.050
0+990	571896.177	4785083.506	245.317	0.700
0+990	571895.731	4785082.126	245.346	2.150

0+995	571901.131	4785082.574	245.242	0.000
0+995	571901.114	4785082.527	245.241	0.050
0+995	571900.899	4785081.913	245.341	0.700
0+995	571900.418	4785080.545	245.370	2.150

1+000	571905.827	4785080.858	245.266	0.000
1+000	571905.809	4785080.812	245.265	0.050
1+000	571905.578	4785080.204	245.365	0.700
1+000	571905.064	4785078.848	245.394	2.150

1+005	571910.479	4785079.026	245.291	0.000
1+005	571910.460	4785078.979	245.290	0.050
1+005	571910.214	4785078.378	245.390	0.700
1+005	571909.666	4785077.035	245.419	2.150

1+010	571915.083	4785077.077	245.318	0.000
1+010	571915.063	4785077.032	245.316	0.050
1+010	571914.803	4785076.436	245.416	0.700
1+010	571914.221	4785075.108	245.445	2.150

1+015	571919.638	4785075.015	245.346	0.000
1+015	571919.617	4785074.969	245.345	0.050
1+015	571919.341	4785074.381	245.445	0.700
1+015	571918.726	4785073.067	245.474	2.150

1+020	571924.143	4785072.846	245.377	0.000
1+020	571924.121	4785072.801	245.375	0.050
1+020	571923.836	4785072.217	245.475	0.700
1+020	571923.200	4785070.913	245.504	2.150

1+025	571928.636	4785070.653	245.409	0.000
1+025	571928.614	4785070.608	245.408	0.050
1+025	571928.329	4785070.024	245.508	0.700
1+025	571927.694	4785068.721	245.537	2.150

1+030	571933.059	4785068.324	245.443	0.000
1+030	571933.034	4785068.281	245.442	0.050
1+030	571932.706	4785067.720	245.542	0.700
1+030	571931.975	4785066.468	245.571	2.150

1+035	571937.257	4785065.610	245.479	0.000
1+035	571937.228	4785065.570	245.477	0.050
1+035	571936.850	4785065.040	245.577	0.700
1+035	571936.008	4785063.860	245.606	2.150

1+040	571941.190	4785062.526	245.516	0.000
1+040	571941.157	4785062.488	245.515	0.050
1+040	571940.734	4785061.996	245.615	0.700
1+040	571939.788	4785060.896	245.644	2.150

1+045	571944.836	4785059.107	245.556	0.000
1+045	571944.801	4785059.072	245.554	0.050
1+045	571944.336	4785058.617	245.654	0.700
1+045	571943.301	4785057.601	245.683	2.150

1+050	571948.195	4785055.405	245.597	0.000
1+050	571948.157	4785055.373	245.595	0.050
1+050	571947.659	4785054.954	245.695	0.700
1+050	571946.550	4785054.021	245.724	2.150

1+055	571951.277	4785051.469	245.639	0.000
1+055	571951.237	4785051.440	245.637	0.050
1+055	571950.712	4785051.056	245.737	0.700
1+055	571949.541	4785050.201	245.766	2.150

1+060	571954.101	4785047.344	245.680	0.000
1+060	571954.059	4785047.317	245.679	0.050
1+060	571953.512	4785046.966	245.779	0.700
1+060	571952.292	4785046.182	245.808	2.150

1+065	571956.690	4785043.067	245.722	0.000
1+065	571956.647	4785043.042	245.721	0.050
1+065	571956.083	4785042.720	245.821	0.700
1+065	571954.824	4785042.000	245.850	2.150

1+070	571959.073	4785038.672	245.764	0.000
1+070	571959.028	4785038.649	245.763	0.050
1+070	571958.451	4785038.351	245.863	0.700
1+070	571957.162	4785037.687	245.892	2.150

1+075	571961.281	4785034.186	245.806	0.000
1+075	571961.235	4785034.165	245.804	0.050
1+075	571960.647	4785033.888	245.904	0.700
1+075	571959.336	4785033.269	245.933	2.150

1+080	571963.348	4785029.633	245.845	0.000
1+080	571963.302	4785029.613	245.844	0.050
1+080	571962.707	4785029.352	245.944	0.700
1+080	571961.379	4785028.770	245.973	2.150

1+085	571965.311	4785025.035	245.869	0.000
1+085	571965.265	4785025.016	245.868	0.050
1+085	571964.665	4785024.766	245.968	0.700
1+085	571963.326	4785024.208	245.997	2.150

1+090	571967.206	4785020.408	245.876	0.000
1+090	571967.160	4785020.390	245.875	0.050
1+090	571966.558	4785020.146	245.975	0.700
1+090	571965.213	4785019.602	246.004	2.150

1+095	571969.073	4785015.770	245.865	0.000
1+095	571969.026	4785015.751	245.864	0.050
1+095	571968.423	4785015.509	245.964	0.700
1+095	571967.078	4785014.968	245.993	2.150

1+100	571970.936	4785011.130	245.837	0.000
1+100	571970.890	4785011.111	245.836	0.050
1+100	571970.287	4785010.869	245.936	0.700
1+100	571968.941	4785010.329	245.965	2.150

1+105	571972.800	4785006.490	245.791	0.000
1+105	571972.753	4785006.472	245.790	0.050
1+105	571972.150	4785006.229	245.890	0.700
1+105	571970.805	4785005.689	245.919	2.150

1+110	571974.663	4785001.850	245.728	0.000
1+110	571974.617	4785001.832	245.727	0.050
1+110	571974.014	4785001.590	245.827	0.700
1+110	571972.668	4785001.049	245.856	2.150

1+115	571976.527	4784997.211	245.647	0.000
1+115	571976.480	4784997.192	245.646	0.050
1+115	571975.877	4784996.950	245.746	0.700
1+115	571974.532	4784996.409	245.775	2.150

1+120	571978.390	4784992.571	245.549	0.000
1+120	571978.344	4784992.552	245.548	0.050
1+120	571977.741	4784992.310	245.648	0.700
1+120	571976.395	4784991.770	245.677	2.150

1+125	571980.254	4784987.931	245.436	0.000
1+125	571980.207	4784987.912	245.435	0.050
1+125	571979.604	4784987.670	245.535	0.700
1+125	571978.259	4784987.130	245.564	2.150








	Izgradnja nogostupa uz Šetalište Mate Raosa
	(D62) od km 6+250 - km 7+300
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2.3. TROŠKOVNIK RADOVA














































3. GRAFIČKI DIO PROMETNICE
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